int ir=2;

int led=7;

int buz=10;

void setup() {

pinMode(ir,INPUT);

pinMode(led,OUTPUT);

pinMode(buz,OUTPUT);

}

void loop() {

if( digitalRead(ir)==LOW) {

digitalWrite(led,HIGH); digitalWrite(buz,HIGH); }

else

{

digitalWrite(led,LOW); digitalWrite(buz,LOW); }

}