void setup()

{

pinMode(7,OUTPUT); }

void loop() {

digitalWrite(7,HIGH); delay(1000);

digitalWrite(7,LOW); delay(1000);

digitalWrite(7,LOW); delay(1000);

}