float input;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println();

}

void loop() {

if (Serial.available()){

input=Serial.parseFloat();

Serial.println(sq(input));

Serial.println(sqrt(input));

delay (1000);

}

}